
YAMAHA CBX Driver

README.TXT(取扱説明書)

=============================================================================

いつもヤマハ製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

単にコンピュータと音源をシリアルケーブル接続するだけでは、コンピュータ側(シー
ケンスソフトなどのMIDIアプリケーション)の演奏情報を音源で発音することはできま
せん。

YAMAHA CBX Driverは、ヤマハ製外部MIDI音源(MUシリーズなど)をTO HOST端子経由で
コンピュータ(Windows95/Windows98/WindowsNT 4.0搭載機)とシリアル接続して使用す
る際に必要なMIDIドライバソフトで、最大5ポート/80チャンネルをサポートしていま
す。

「LICENSE.TXT」ファイルにYAMAHA CBX Driverのご使用条件が記載されていますので、
ご使用になる前に「LICENSE.TXT」を必ずお読みください。

* この取扱説明書は、お客様がWindows95/Windows98/WindowsNT 4.0の
  基本的な操作についてご理解いただいていることを前提に説明しています。
  Windows95/Windows98/WindowsNT 4.0の操作に関することは、
  Windows95/Windows98/WindowsNT 4.0付属の取扱説明書をご参照ください。


=============================================================================

目次
-----------------------------------------------------------------------------
	1.YAMAHA CBX Driverのインストール
	 1.0　インストール前に
	       A: Windows95/Windows98でのインストール前に
	       B: WindowsNT 4.0でのインストール前に
	 1.1　インストール作業
	 1.2　インストールされていることの確認
	2.YAMAHA CBX Driver Setupについて
	3.YAMAHA CBX Driverのアンインストール(削除)
		3.1　SETUP.EXEを使ったアンインストール
		3.2　コントロールパネルを使ったアンインストール
	       A: Windows95/Windows98でのアンインストール
	       B: WindowsNT 4.0でのアンインストール
	4.トラブルシューティング
	5.お問い合わせ先
	6.YAMAHA XGホームページのご案内


=============================================================================

1.YAMAHA CBX Driverのインストール
-----------------------------------------------------------------------------

1.0　インストール前に　
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 A: Windows95/Windows98でのインストール前に
 ------------------------------------------
・使用可能COMポートを確認します。
  1)「マイコンピュータ」の「コントロールパネル」をダブルクリックします。

  2)「システム」アイコンをダブルクリックします。

  3)「デバイスマネージャ」のページを開きます。

  4)「ポート(COM & LPT)」をダブルクリックして、正常に動作しているCOMポートを
     確認します。
     * 正常に動作していないCOMポートには赤色の[X]印や、黄色の[!]が表示されま
	 す。
・確認したCOMポートと音源のTO HOST端子を、シリアルケーブルで接続します。
・音源のTO HOSTスイッチを、PC-2に設定します。
・他社製MIDIシリアルドライバがインストールされている場合は、アンインストール
　(削除)します。(一緒にインストールされるとどちらも使用できなくなります)

        ********************************************************
         複数のMIDIシリアルドライバがインストールされている場合、
         競合が発生してどちらも使用できなくなることがあります。
         既存の他社製MIDIシリアルドライバはアンインストール(削除)
         が必要です。
        ********************************************************

 B: WindowsNT 4.0でのインストール前に
 ------------------------------------
・使用可能COMポートを確認します。
  1)「マイコンピュータ」の「コントロールパネル」をダブルクリックします。

  2)「シリアルポート」アイコンをダブルクリックします。
　　使用可能なCOMポートが表示されます。

・確認したCOMポートと音源のTO HOST端子を、シリアルケーブルで接続します。
・音源のTO HOSTスイッチを、PC-2に設定します。
・他社製MIDIシリアルドライバがインストールされている場合は、アンインストール
　(削除)します。(一緒にインストールされるとどちらも使用できなくなります)

        ********************************************************
         複数のMIDIシリアルドライバがインストールされている場合、
         競合が発生してどちらも使用できなくなることがあります。
         既存の他社製MIDIシリアルドライバはアンインストール(削除)
         が必要です。
        ********************************************************


1.1　インストール作業　
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
この方法では、当社製MIDIシリアルドライバがインストールされていても、自動的に
更新しますので、事前アンインストール(削除)は必要ありません。

        ********************************************************
         複数のMIDIシリアルドライバがインストールされている場合、
         競合が発生してどちらも使用できなくなることがあります。
         既存の他社製MIDIシリアルドライバはアンインストール(削除)
         が必要です。
        ********************************************************

 0) プログラムフォルダ(Mididrv)が外部メディア(CD-ROMやフロッピー)に入っている
    場合は、Windows起動後にメディアを挿入します。

 1) プログラムフォルダ(Mididrv)を開き、Setup.exeをダブルクリックします。
     →セットアッププログラムが起動します。

 2) 画面の指示に応答して行くとインストールを開始します。

 3) Windowsを再起動します。

セットアッププログラムが起動し、インストールが開始されます。
あとは、画面の指示に従ってインストール作業を進めてください。
インストール中、いくつか設定を行う必要があります。
以下を参考にして、設定してください。

  ＜インストール中の設定項目＞
　・インストールの種類
　　→「YAMAHA CBX Driverをインストールする」を選びます。

　・COMポートの設定
　　→「1.0　インストール前に」で選択したCOMポートを選びます。

　・MIDIの出力ポート数の設定
    設定内容の変更はインストール後でも可能です。

　　→ マルチポート対応の音源やシーケンサーを使用する場合、[マルチポート出力]
       を選びます。
　　　 以下5種類のドライバが用意されます。
	YAMAHA CBX A Driver ( 1-16チャンネル用)
 	YAMAHA CBX B Driver (17-32チャンネル用)
	YAMAHA CBX C Driver (33-48チャンネル用)
	YAMAHA CBX D Driver (49-64チャンネル用)
	YAMAHA CBX E Driver (65-80チャンネル用)

　　　* YAMAHA CBX B〜E Driverの使用には、マルチパート対応音源(MU128など)の
	Thru Portを設定する必要があります。音源の詳細な設定については音源の取扱説
	明書をお読みください。(音源によって、使用できるMIDI OUTチャンネルに違いが
	あります)

　　→ マルチポート対応の必要がなければ[シングルポート出力]を選びます。
　　　 YAMAHA CBX A Driver(1-16チャンネル用)が用意されます。

　・MIDI出力の設定
    マルチメディア設定のMIDI出力デバイスを、YAMAHA CBX A Driverにするか選びま
	す。[はい]を選ぶと、MIDI出力ドライバを指定していないMIDIアプリケーション
	では、演奏情報がYAMAHA CBX A Driverへ出力されます。

    * インストール後にコンピュータを再起動するまでは有効になりません。


2.2　インストールされていることの確認
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  1)「マイコンピュータ」の「コントロールパネル」をダブルクリックします。

  2)「マルチメディア」アイコンをダブルクリックします。

　3)「MIDI」タブをクリックします。

　4)「MIDI出力」の一覧表に以下が表示されていれば、ドライバは正しくインストー
     ルされています。
	YAMAHA CBX A Driver
	YAMAHA CBX B Driver(マルチポート選択時のみ)
	YAMAHA CBX C Driver(マルチポート選択時のみ)
	YAMAHA CBX D Driver(マルチポート選択時のみ)
	YAMAHA CBX E Driver(マルチポート選択時のみ)

=============================================================================

2.YAMAHA CBX Driver Setupについて　
-----------------------------------------------------------------------------

「コントロールパネル」の中の「YAMAHA CBX Driver」アイコンをダブルクリックする
と、「YAMAHA CBX Driver Setup」ダイアログが開き、以下の設定ができます。
変更の確定にはコンピュータの再起動が必要です。

	・COMポートの設定
	・マルチポートの設定
	・ドライバ無効の設定

・COMポートの設定
  音源に接続するコンピュータのCOMポートを選択します。通常はCOM1のままです。(
  使用可能なCOMポートの確認方法については、「1.0　インストール前に」をご参照
  ください。)

・マルチポートの設定
  ｢マルチポート」のボックスをチェックすると、最大で80チャンネルまでのMIDI OUT
  に対応するようになり、下記の5つのドライバが用意されます。

	YAMAHA CBX A Driver (1〜16チャンネル用)　　
	YAMAHA CBX B Driver (17〜32チャンネル用)
	YAMAHA CBX C Driver (33〜48チャンネル用)
	YAMAHA CBX D Driver (49〜64チャンネル用)
	YAMAHA CBX E Driver (65〜80チャンネル用)

 * YAMAHA CBX B〜E Driverを使用するには、音源のThru Portを設定する必要があり
   ます。音源の詳細な設定については音源の取扱説明書をお読みください。(音源に
   より、使用できるマルチポートの数は違います)

 * マルチポート設定をしない場合、YAMAHA CBX A Driver(1〜16チャンネル用)のみが
   用意され、MIDI OUTは最大16チャンネルになります。

・ドライバ無効の設定
  アンインストール(削除)しなくても、チェックボックスをチェックすることでドラ
  イバが機能しなくなります。ドライバを再び有効にする場合は、「ドライバ無効」
  のチェックを外し、コンピュータを再起動します。


=============================================================================

3.YAMAHA CBX Driverのアンインストール(削除)
-----------------------------------------------------------------------------

2つの方法があります。どちらの方法からでも削除できます。

5.1.SETUP.EXEを使ったアンインストール
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 1)YAMAHA CBX Driverのインストール用ファイルの中にある、SETUP.EXEをダブルクリ
   ックします。(セットアッププログラムが起動します。画面の指示に従って、その
   ままインストールの作業を進めてください。途中、「セットアップの種類」ダイア
   ログが表示されますので、そこで「YAMAHA CBX Driverをアンインストールする」
   を選択します。ドライバのアンインストール(削除)が実行されます。

 2)アンインストール作業の最後に、「アンインストールを有効にするため Windowsを
   再起動します」というメッセージが表示されますのでコンピュータを再起動してく
   ださい。


5.2.コントロールパネルを使ったアンインストール
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 A：Windows95/Windows98でのアンインストール
 ------------------------------------------
 1)「マイコンピュータ」の「コントロールパネル」をダブルクリックして、コントロ
    ールパネルを開きます。

 2)「マルチメディア」アイコンをダブルクリックします。
   「マルチメディアのプロパティ」ダイアログが表示されます。

 3)「詳細設定｣((Windows98の場合は「デバイス｣)のページを開きます。

 4)「MIDIデバイス｣(Windows98の場合は「MIDIデバイスと機器｣)をダブルクリックし
   ます。

 5)「YAMAHA CBX A Driver」を選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。

 6) [削除]ボタンをクリックします。「削除」ダイアログが表示されます。

 7) [はい]ボタンをクリックします。「デバイスは削除されました」ダイアログが表
   示されます。

 8) [OK]ボタンをクリックします。「変更を有効にするには、Windowsを再起動してく
   ださい」というメッセージが表示されます。

 9) [OK]ボタンをクリックします。

10) [OK]ボタンをクリックして「マルチメディアのプロパティ」ダイアログを閉じま
   す。

11) コンピュータを再起動します。


 B：WindowsNT 4.0でのアンインストール
 ------------------------------------
 1)「マイコンピュータ」の「コントロールパネル」をダブルクリックして、コントロ
   ールパネルを開きます。

 2)「マルチメディア」アイコンをダブルクリックします。
   「マルチメディアのプロパティ」ダイアログが表示されます。

 3)「デバイス｣のページを開きます。

 4)「MIDIデバイスと機器｣をダブルクリックします。

 5)「YAMAHA CBX DriverのMIDI」を選択し、[削除]ボタンをクリックします。
   「削除」ダイアログが表示されます。

 6)[はい]ボタンをクリックします。

 7)「システム設定の変更」ダイアログが表示されます。
   [再起動する]ボタンをクリックしてコンピュータを再起動します。


=============================================================================

4.トラブルシューティンイグ
-----------------------------------------------------------------------------
Q.音が出ないのですが？

A-1.
   ドライバは正しくインストールされていますか？
   「1.2 インストールされていることの確認」を参考に、ドライバが正しくインスト
   ールされているかどうかを確認してください。

A-2.
   ｢YAMAHA CBX Driver Setup」で設定したコンピュータのCOMポートと、音源のTO 
   HOST端子が、シリアルケーブルで接続されていますか？

A-3.
   ｢YAMAHA CBX Driver Setup」で設定したコンピュータのCOMポートは、正常に動作
   していますか？
   「1.0 インストール前に」を参考に確認してください。

A-4.
   音源のリアパネルにあるTO HOSTスイッチが、PC-2にセットされていますか？

A-5.
   音源の電源は入っていますか？

A-6.
   音源のボリュームは上がっていますか？

A-7.
   音源にヘッドフォンやスピーカーなどの再生装置が接続されていますか？

A-8.
   他にCOMポートを利用するプログラムが起動されていませんか？

A-9.
   MIDIアプリケーションが利用するMIDIデバイスにYAMAHA CBX Driverが設定されて
   いますか？
   MIDIアプリケーションでのMIDIデバイスの設定方法については、各MIDIアプリケー
   ションの取扱説明書をご覧ください。


Q.音源のパネルに「Illegal Data!」と表示されますが？

A-1.
   音源のリアパネルにあるTO HOSTスイッチが、PC-2にセットされていますか？

A-2.
   音源-コンピュータの順に電源を入れると表示される場合があります。音源のフロ
   ントパネルにあるEXITボタンを押すと表示は消え問題なく使用できます。

A-3.
   間違ったExclusive Dataを出力したり、Exclusive Dataの送信間隔が短いデータ
   でこのような症状が出ます。MIDIデータをご確認ください。


Q.再生がもたるのですが？
  
A-1.
   MIDIアプリケーションが利用するMIDIデバイスにYAMAHA CBX Driverが設定されて
   いますか？
   MIDI Mapper経由で利用する場合、再生がもたることがあります。
   出力先MIDIデバイスにYAMAHA CBX Driverを直接指定してください。

   MIDIアプリケーションでのMIDIデバイスの設定方法については、各MIDIアプリケー
   ションの取扱説明書をご覧ください。


================================================================================

5.お問い合わせ先
--------------------------------------------------------------------------------

本ドライバをお使いになってのご感想やご要望、動作の不具合、その他ご質問などご
ざいましたら、Nifty-Serve内のMIDIベンダーフォーラムをご利用ください。

GO FMIDIVA
3:電子会議
18番会議室(ヤマハ Synth&CBX相談室）　


================================================================================

8.YAMAHA XGホームページのご案内
--------------------------------------------------------------------------------

YAMAHA XGホームページ http://www.yamaha.co.jp/xg/にて、MIDIドライバを含めたXG
関連の情報を発信しておりますので、ご覧ください。


================================================================================
* MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国にお
  ける登録商標です。

* README.TXTに掲載されている会社名および商品名などは、各社の登録商標または商
  標です。


(C)Copyright 1996-1999 YAMAHA CORPORATION　All Rights Reserved.
